**唐山单板测试工装板使用说明**

1. 测试项目
2. 功耗测试
3. 硬件连接

在测试板初次上电时不能接入被测板，会导致功耗测试不准确。若出现此问题，需去掉被测板，勾选测试软件(下文简称软件)页面的【零偏电压】并点击点击【软件复位】，重新获取零偏电压。

1. 功耗测试

在保证测试板非第一次上电后，连接到测试板的电源输出端口。位于板件左下侧，电源正极接Vout+，负极接Vout-。

点击软件中的电流测试，随即在显示区即可看到本次检测结果。一般测试2-3次以保证测试准确性。

1. 红外线检测